{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Spot Loads"]
[]
["Node","Load","Ph-1","Ph-1","Ph-2","Ph-2","Ph-3","Ph-3"]
[null,"Model","kW","kVAr","kW","kVAr","kW","kVAr"]
[634,"Y-PQ",160,110,120,90,120,90]
[645,"Y-PQ",0,0,170,125,0,0]
[646,"D-Z",0,0,230,132,0,0]
[652,"Y-Z",128,86,0,0,0,0]
[671,"D-PQ",385,220,385,220,385,220]
[675,"Y-PQ",485,190,68,60,290,212]
[692,"D-I",0,0,0,0,170,151]
[611,"Y-I",0,0,0,0,170,80]
[null,"TOTAL",1158,606,973,627,1135,753]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}