{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Line Segment Data"]
[]
["Node A","Node B","Length(ft.)","Config."]
[632,645,500,603]
[632,633,500,602]
[633,634,0,"XFM-1"]
[645,646,300,603]
[650,632,2000,601]
[684,652,800,607]
[632,671,2000,601]
[671,684,300,604]
[671,680,1000,601]
[671,692,0,"Switch"]
[684,611,300,605]
[692,675,500,606]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}